
**MONARCA®**

**АКРИЛОВАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (RAL СТАНДАРТ)**

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул/Цвет:**  **11003**  **Сигнальный Желтый RAL1003**  **11014**  **Слоновая Кость RAL1014**  **11015**  **Светлая Слоновая Кость RAL1015**  **12004**  **Оранжевый RAL2004**  **13005**  **Красное Вино RAL3005**  **13011**  **Коричнево – Красный RAL3011**  **13020**  **Светофорно – Красный RAL3020**  **14008**  **Сигнальный Фиолетовый RAL4008**  **15002**  **Синий Ультрамарин RAL5002**  **15005**  **Сигнальный Синий RAL5005**  **16002**  **Зеленый Лист RAL6002**  **16005**  **Зеленый Мох RAL6005**  **17004**  **Сигнальный Серый RAL7004**  **17024**  **Серый Графит RAL7024**  **18017**  **Шоколадно-Коричневый RAL8017**  **18019**  **Серо-Коричневый RAL8019**  **19003**  **Белый Глянцевый RAL9003**  **19005**  **Черный Глянцевый RAL9005**  **19006**  **Белый Алюминий RAL9006**  **19503**  **Белый Матовый RAL9003**  **19505**  **Черный Матовый RAL9005** | **Объем баллона 520 мл**  **Масса нетто краски 270 г**  **Объем краски в баллоне под давлением 400 мл**  **Краткое описание.**  Высококачественная быстросохнущая акриловая краска, предназначенная для использования в домашнем хозяйстве, для хобби, рукоделия и поделок. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Полное покрытие и ровный цвет достигаются в 2 слоя. Равномерно распыляется и не растекается по поверхности. Легко наносится в труднодоступных местах. Для внутренних и внешних работ.  **Область применения.**  Идеальна для использования в домашнем хозяйстве, для рукоделия и поделок. Окрашивает поверхности из дерева, металла, пластика, стекла, камня, бетона, бумаги, картона.  **Способ применения.**   1. Защитите поверхности, не подлежащие окраске, во избежание окрашивания в процессе работы. 2. Поверхность, подлежащую окраске, следует очистить и обезжирить. 3. Для увеличения адгезии и снижения расхода краски рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность. 4. Наносить краску при температуре от +5ºС до +32ºС. 5. Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 1-3 минут, пока шарики внутри не начнут свободно перемещаться, издавая характерный стук. Баллон следует держать распылителем вверх. В процессе работы рекомендовано повторять встряхивание. 6. Наносить краску следует с расстояния около 25 см. 7. Для наилучшего результата рекомендовано наносить в несколько тонких слоев с интервалом нанесения 5-15 мин.   **ВНИМАНИЕ!** После использования для очистки клапана переверните баллон вверх дном и распыляйте до прекращения выхода краски и начала выхода бесцветного газа.  **Время высыхания.**  5-15 минут до нанесения следующего слоя (в зависимости от толщины слоя и внешних условий). Полное высыхание достигается не менее чем через 1 час (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)  **Очистка.**  Минеральными растворителями.  **Меры предосторожности.**  Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50ºС. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.  **ОСНОВАНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**   |  |  | | --- | --- | | Основа: | Акриловый полимер | | Тип ЛКМ: | Краска | | Тип работ: | Внутренние/внешние работы | | Температура нанесения: | от +5ºС до +32ºС | | Время сушки до нанесения следующего слоя: | 5 - 15 минут (в зависимости от толщины слоя внешних условий) | | Время сушки: | От 60 минут (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий) | | Расход: | До 3 м2 (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий) | | Состав: | Модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, диметиловый эфир.  Не содержит озоноразрушающих веществ. | | Масса нетто: | 270 г | | Объем баллона: | 520 мл | | Срок годности: | 5 лет в оригинальной упаковке | | Количество в коробке: | 12 шт. | | Размер коробки: | 207\*277\*207 мм | | Вес коробки: | 4,804 кг | |

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.